Сайт отдела интегральных микросхем/Информация о сериях БМК/Состав серий БМК 5503 и 5507

Поиск по сайту: | Быстрый переход |

О нас
Публикации
Лицензии НПК "Технологический центр" МИЭТ

О проекте
Регистрация
Заказ учебной версии САПР "Ковчег"

Общие сведения о БМК
Серии БМК, разработанные в НПК ТЦ МИЭТ
Серии БМК 5503 и 5507
Серии БМК 5508 и 5509

Назначение САПР "Ковчег"
Описание САПР
Презентация
Библиотека элементов
Распространение САПР
Заказ САПР
Техническое сопровождение САПР
Обучение преподавателей
Переподготовка специалистов
Заявка на обучение

Примеры специализированных БИС
Описание специализированных БИС
Прейскурант

Сроки разработки проектов БИС
Разработка БИС
Проектирование топологии БИС
Перевод БИС 1515ХМ1 на 5503
Изготовление опытных партий БИС
Оформление заказа
Обучение преподавателей
Переподготовка специалистов
Техническое сопровождение САПР

Карта сайта
Форум
Реквизиты
Задать вопрос
Схема проезда
Полезные ссылки

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРИЯХ БМК

- Общие сведения о БМК
- Серии БМК, разработанные в НПК ТЦ МИЭТ
- Серии БМК 5503 и 5507
- Серии БМК 5508 и 5509

### Серии БМК 5503 и 5507

- Состав серий БМК 5503 и 5507
- Конструкция БМК серий 5503 и 5507
- Характеристики БМК серии КН5503
- Характеристики БМК серии Н5503
- Характеристики БМК серии 5507
- Условия эксплуатации БИС на БМК серии КН5503
- Условия эксплуатации БИС на БМК серии Н5503
- Условия эксплуатации БИС на БМК серии 5507
- Документация на БМК серии Н5503
  - ТУ на БМК 5503ХМ1
  - ТУ на БМК 5503ХМ2
  - ТУ на БМК 5503ХМ5
  - ТУ на БМК 5503БЦ7У
- Документация на БМК серии 5507
  - ТУ на БМК 5507БЦ1У
  - ТУ на БМК 5507БЦ2У
  - ТУ на БМК 5507БЦ5У
  - ТУ на БМК 5507БЦ7У

### Состав серий БМК 5503 и 5507

Разработка: НПК "Технологический центр" МИЭТ.

Технология: КМОП с поликремниевыми затворами и одним слоем металлизированной коммутации. Уровень технологии 1,6 мкм.

Конструкция: На матричном поле расположены ячейки, содержащие по 4 нескоммутированных транзистора, которые образуют один условный вентиль, и каналы трассировки: вертикальные каналы (10 трасс) внутри матрицы вдоль рядов базовых ячеек и 4 периферийных канала (8-16 трасс).

### Краткие характеристики БМК серий 5503 и 5507

Тип БМК | Количество условных вентилей в поле БМК | Количество внешних контактов | Напряжение питания, В | Рабочая частота, МГц | Тип корпуса | Обозначение технических условий
КН5503ХМ1 | 576 | 28 | 5 | 30 | Н09.28-1В(BH) | АДБК.431260.566 ТУ
Н5503ХМ1 | 576 | 28 | 5 | 30 | Н09.28-1В(BH) | АЕЯР.431260.159 ТУ
КН5503ХМ2 | 1296 | 42 | 5 | 30 | Н14.42-1В(BH) | АДБК.431260.587 ТУ
Н5503ХМ2 | 1296 | 42 | 5 | 30 | Н14.42-1В(BH) | АЕЯР.431260.165 ТУ
КН5503ХМ4 | 1728 | 48 | 5 | 30 | Н16.48-1В(BH) | АДБК.431260.589 ТУ
КН5503ХМ5 | 3072 | 64 | 5 | 30 | Н18.64-1В(BH) | АДБК.431260.590 ТУ
Н5503ХМ5 | 3072 | 64 | 5 | 30 | Н18.64-1В(BH) | АЕЯР.431260.146 ТУ
КН5503ХМ7 | 5478 | 64 | 5 | 25 | H18.64-1B(BH) | АДБК.431260.592 ТУ
5503БЦ7У | 5478 | 64 | 5 | 25 | H18.64-1B(BH) | АЕЯР.431260.272 ТУ
5507БЦ1У | 576 | 28 | 3 | 25 | H09.28-1B(BH | АЕЯР.431260.227 ТУ
5507БЦ2У | 1296 | 42 | 3 | 25 | Н14.42-1В(BH) | АЕЯР.431260.228 ТУ
5507БЦ5У | 3072 | 64 | 3 | 25 | H18.64-1B(BH) | АЕЯР.431260.230 ТУ
5507БЦ7У | 5478 | 64 | 3 | 25 | H18.64-1B(BH) | АЕЯР.431260.231 ТУ

- БМК данного типа удовлетворяет требованиям ОСТ В 11 0398 и ОСТ В11 0998(приемка "5").

- БМК данного типа удовлетворяет требованиям ГОСТ 18725 (приемка "1").

### Библиотека элементов

Серии БМК 5503 и 5507 имеют единую библиотеку элементов с универсальной системой обозначений. Библиотека включает в себя три части:

Библиотека базовых элементов 5503: Включает в себя все основные группы логических элементов, периферийные элементы, обеспечивающие функции входа, выхода и вход/выхода цифровых и аналоговых сигналов, а также пассивную или активную дотяжку внешнего сигнала. Библиотека состоит из 252 элементов.

Библиотека цифро-аналоговых элементов 5503+ и специальных элементов 5503++: Включает в себя 28 элементов, позволяющих реализовать аналого-цифровую обработку информации в поле БМК и элементы, разработанные для конкретных применений различных Заказчиков.

Россия, 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5,

НПК "Технологический центр" МИЭТ, к.7303а

Телефон: (495) 532-9993 Факс: (495) 913-21-92

E-mail: kovcheg@tcen.ru

Отдел интегральных микросхем